# Ruck bei Linearachsen (P-STUP-00195)

P-STUP-00195 | Dimensionseinstellung Ruck Linearachsen für PLCopen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann für PLCopen-Bausteine eingestellt werden, in welcher Dimension Ruckangaben bei Linearachsen an den Baustein zu übergeben sind.
Parameter | plcopen_unit.linear.jerk
Datentyp | STRING
Datenbereich | mm/s3 Ruck in mm/s³ m/s3 Ruck in m/s³ mm/min3 Ruck in mm/min³
Dimension | ----
Standardwert | mm/s3
Anmerkungen |