# ID 90130

Grenzwinkel bei Inneneckanwahl überschritten.
Beschreibung | Bei der Inneneckanwahl (G238) der WRK wird der Übergangswinkel zwischen Anwahlsatz und dem ersten Bewegungssatz geprüft. Unter dem ersten Bewegungssatz versteht man den Satz, bei dem der Abstand des Werkzeugradius zur programmierten Bahn hergestellt wird.

Für diesen Übergangswinkel existiert eine Obergrenze, diese wurde überschritten.

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des Anwahlpunktes der WRK.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Übergangswinkel : Anwahlsatz – erster Bewegungssatz
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Maximal zulässiger Übergangswinkel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.