# ID 60226

Ungültiger SLOPE-Typ.
Beschreibung | Für die Spindelachse wurde entsprechend dem Maschinendatum P-AXIS-00270 ein ungültiger Slopetyp kommandiert. Der Wert wird automatisch auf den Standardtyp korrigiert. Weitere Informationen zur Spindelprogrammierung siehe [PROG// Kapitel: Spindelprogrammierung]
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Slopetyp entsprechend dem Maschinenparameter P-AXIS-00270 im erlaubten Bereich kommandieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert[-]
Kommandierter Slopetyp.
%3: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Korrigierter Slopetyp.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.