# ID 20660

Fuer die kartesische Transformation muessen die ersten drei logischen Achsen vorhanden sein.
Beschreibung | Bei der Programmierung einer kartesischen Transformation mit #ACS oder #CS wird festgestellt, dass im NC-Kanal nicht alle Hauptachsen (die ersten drei Achsen) lückenlos vorhanden sind.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Reihenfolge der Hauptachsen im NC-Kanal prüfen und anpassen. Sicherstellen, dass durch Achstauschbefehle keine für die kartesische Transformation erforderlichen Achsen aus dem Kanal abgegeben wurden bzw. dass die Hauptachsen korrekt konfiguriert sind (P-CHAN-00006, P-CHAN-00035, P-CHAN-00003).
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.