# ID 20042

Bei An-/Abwahl der Durchmesserprogrammierung keine Plandrehachse vorhanden.
Beschreibung | Bei Anwahl der Durchmesserprogrammierung muss exakt eine Plandrehachse in der mit G17, G18 oder G19 angewählten Bearbeitungsebene vorhanden sein. Das Auftreten dieser Fehlermeldung bei G51 zeigt also ein Konfigurationsproblem in den Achsparameterlisten auf.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung..
Abhilfe | Klasse | 3 | Konfiguration ändern. Eine Plandrehachse definieren P-AXIS-00015
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.