# ID 13445

Zweite Positionierung der 2. Hauptachse ist nicht definiert @P43.
Beschreibung | Es wurde keine zweite Positionierung der 2. Hauptachse beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P43 definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für die zweite Positionierung der 2. Hauptachse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm