# ID 21201

Doppelprogrammierung der Spindelvorsteuerung.
Beschreibung | Fehlermeldung tritt auf bei der Programmierung der Spindelvorsteuerung (G135, G136, G137). Entweder sind Vorsteuerbefehle programmiert, die sich gegenseitig ausschließen (G135,G137) oder sie kommen mehrfach vor [PROG//Kapitel Spindelvorsteuerung].
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Befehl prüfen und ändern. Redundante oder exklusive Befehle entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.