# ID 120434

Bei aktiver HSC-Funktion mit Modus 2 ist Leeren des NC-Kanals nicht zulässig.
Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) im Spline Modus können keine Funktionen an oder abgewählt werden, die zu einem Leeren des CNC Kanals führen. Es sind dies z. B. die folgenden CNC-Befehle / Funktionen: - #FLUSH, #FLUSH CONTINUE, #FLUSH WAIT - #CHANNEL INIT, #SET DEC LR SOLL

- #GET CMDPOS, #SET IPO SOLLPOS

- #CS ON[], CS OFF

- #TRAFO ON/OFF

- G200

- Lesen von synchrone V.E Variablen

Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe
[PROG// Kapitel: Standard HSC-Programmierung].

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Verwendung der oben aufgeführten Befehle HSC Funktion abwählen mit #HSC[OFF]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.