# ID 20429

Kanalparameter: Gruppenanzahl falsch belegt.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass die tatsächliche Anzahl konfigurierter Achsgruppen nicht mit der angegebenen Gesamtanzahl an Achsgruppen P-CHAN-00023 übereinstimmt.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Gesamtanzahl an Achsgruppen mit dem kleineren der beiden Werte belegt und der Hochlauf fortgesetzt. Hinweis: Eventuell stehen nach dem Hochlauf dann im Kanal nicht alle der in der Kanalparameterliste konfigurierten Achsgruppen zur Verfügung!

Momentan ist im NC-Kanal nur eine Achsguppe (Index 0) erlaubt.

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Anzahl konfigurierter Achsgruppen
%2: | Erwarteter Wert [-]
Gesamtanzahl an Achsgruppen P-CHAN-00023
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigte Gesamtanzahl an Achsgruppen
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.