# Modus 1 – Anfrage über Index

## Versionshinweis

Dieser Modus ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3105.01

Für die Verwendung des Modus 1 muss der Parameter P-STUP-00033 mit einem geeigneten Wert parametriert sein.

Die SPS kann in diesem Modus den Look-Ahead-Puffer von NC-Sätzen der CNC lesen, die vorher mit dem Befehl #CONTOUR LOOKAHEAD LOG ON/OFF markiert wurden.

Die Informationen werden vor der tatsächlichen Ausführung dieser Sätze bereitgestellt. Um sicherzustellen, dass alle notwendigen Daten in der SPS verfügbar sind, kann die SPS mit beliebigen Stopp-Bedingungen (z.B. M-Funktionen) die Synchronisation herstellen.

Mit der Option des Befehls #CONTOUR LOOKAHEAD LOG [PARAM=<val>] kann innerhalb des markierten Bereichs ein zusätzlicher Parameterwert für die SPS bereitgestellt werden.

Abb.: SPS-Anfrage über Index
Abb.: Beispiel einer geloggten programmierten Kontur

## Hinweis

Im Modus Index können die einzelnen Elemente mehrfach und auch beim Rückwärtsfahren auf der Bahn angefragt werden. Es werden immer die Elemente ab dem angegeben Index bis zum Ende ausgegeben.