# Aktivierung der Bewegungsfreigabe per SPS (P-AXIS-00313)

P-AXIS-00313 | Aktivierung der Bewegungsfreigabe per SPS
Beschreibung | Wenn die Bewegungsfreigabe per SPS gesteuert werden soll, dann muss dieser Parameter aktiviert werden. Bei gesetztem Parameter wird der Bewegungsfreigabe-Watchdog auf der SPS-Schnittstelle ausgewertet. Wird dieser Watchdog nicht getriggert, dann wird im Interpolator per Feedhold 'bahntreu' angehalten.
Parameter | kenngr.enable_feed_enable
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |