# Verhalten des FB: Tabelle der Werte für die Fehlerkennung

## Fehlerwert aus MCV_HliInterface

Fehlerwert | Globale Konstante definiert in PLC-Bibliothek | Beschreibung
0 | ERR_PLC_NO_ERROR | Kein Fehler aufgetreten
40014 | ERR_PLC_PFORM_PTR_ZERO | Der Zeiger auf die spezifischen Daten der Plattform ist ein NULL-Zeiger
40015 | ERR_PLC_WRONG_VERSION | Versionsbezeichnung für das HLI aus der PLC und dem NC-Kern unterscheiden sich
40016 | ERR_PLC_WRONG_PARAMETER | Unterschiedliche Ausprägung des HLI in PLC und NC-Kern hinsichtlich der Anzahl möglicher Kanäle, möglicher Achsen, usw. .
40017 | ERR_PLC_WRONG_AXIFC_SIZE | Die Größe eines achsspezifischen HLI-Bereichs von PLC und NC-Kern ist unterschiedlich.
40018 | ERR_PLC_WRONG_CHIFC_SIZE | Die Größe eines kanalspezifischen HLI-Bereichs von PLC und NC-Kern ist unterschiedlich.
40019 | ERR_PLC_HLIINFO_PTR_ZERO | Die PLC hat vom NC-Kern keine Information über seine Ausprägung des HLI erhalten.
40020 | ERR_PLC_AXIS_NR_UNEQUAL | Die Anzahl der initialisierten Zeiger auf achsspezifische Bereiche des HLI unterscheidet sich von der Anzahl der existierenden Achsen im NC-Kern.
40021 | ERR_PLC_CHANNEL_NR_UNEQUAL | Die Anzahl der initialisierten Zeiger auf kanalspezifische Bereiche des HLI unterscheidet sich von der Anzahl der existierenden Kanäle im NC-Kern.
40022 | ERR_PLC_WRONG_PFIFC_SIZE | Die Größe des plattformspezifischen HLI-Bereichs von PLC und NC-Kern ist unterschiedlich.