# ID 70536

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktiviert bzw. deaktiviert werden, da die Achse in Bewegung ist.
Beschreibung | Damit eine Volumetrische Kompensation geschaltet werden kann, muss jede beteiligte Achse entweder

- in einem Kanal sein, in dem gerade kein Programm läuft, oder
- in keinem Kanal sein.

Reaktion | Klasse | 3 | Die Volumetrische Kompensation wird nicht geschaltet.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die Volumetrische Kompensation nur schalten, wenn für jede Achse eine der beiden o.g. Bedingungen zutrifft.
Parameter | %1 | Index der Kompensation [-]
ID der Volumetrischen Kompensation
%2 | Identifier [-]
Kanal, in dem sich die relevante Achse befindet
%3 | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der relevanten Achse
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.