# ID 22155

Doppelprogrammierung An-/ Abwahl Konturrotation.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde mehr als eine G-Funktion aus der Gruppe der Konturrotation G68/G69 programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G68 R30 X150 Y200 G69

:

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.