# Ausgabe eigendefinierter Fehlermeldungen an HMI

Die Ausgabe von eigendefinierten Fehlermeldungen über den #ERROR Befehl kann an der Oberfläche des TwinCAT3-Systems angezeigt werden. Der Bereich für die möglichen Fehler-IDs ist 1 - 1000.

Die Fehlertexte können mehrsprachig angelegt werden.

## Hinweis

Eine Verknüpfung der angegebenen Fehlertexte aus der Datei P-STUP-00169 mit der Ausgabe an die HMI findet nicht statt.

Die erforderlichen Fehlertexte müssen in beiden Dateien integriert werden.

Die Fehlertexte für die Ausgabe an HMI müssen in der Datei

C:\TwinCAT\3.1\Target\Resource\TcCncUserEvents.xml

integriert werden.

## Beispiel

Integration einer Meldung in TcCncUserEvents.xml

Abb.: Codeauszug – Ausgangslage

Exemplarisch wird in der Datei der Fehler mit der ID 455 integriert:

Abb.: Codeauszug mit integriertem Fehlertext

## Versionshinweis

Ab TwinCAT-Version 4022.23 ist nach Integration des eigendefinierten Fehlertextes ein erneutes Aktivieren der Konfiguration erforderlich.

Bei TwinCAT-Versionen < 4022.23 ist ein Neustart des Rechners erforderlich