# Korrekturwert in negativer Richtung (P-COMP-00024)

P-COMP-00024 | Korrekturwert in negativer Richtung
Beschreibung | Der Parameter definiert einen Korrekturwert bei Bewegung in negativer Richtung am Stützpunkt 'i'.
Parameter | kw.ssfk.table[i].neg
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ neg < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert | 0
Anmerkungen |