# Modus Feedhold (P-AXIS-00540)

P-AXIS-00540 | Modus Feedhold zur Auswahl der wirksamen Feedholdschnittstelle
Beschreibung | Dieser Parameter dient zur Auswahl der wirksamen Feedholdschnittstelle(n) von unabhängigen Achsen.
Parameter | kenngr.indp_feedhold_mode
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0: Feedhold aus Kanal- und Achsschnittstelle (Default). 1: Feedhold aus Achsschnittstelle
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Der Begriff unabhängige Achsen umfasst alle Funktionen mit Einzelachsinterpolatoren (INDP, SAI) außer dem Handbetrieb. Die Funktion der internen Feedholdschnittstellen (z.B. CNC Reset) bleibt hiervon unberührt! Für den Handbetrieb kann die Wirkung der Feedholdsteuersignale über den Parameter P-AXIS-00529 bestimmt werden.