# Spindelbezeichnung (P-CHAN-00007)

P-CHAN-00007 | Name einer Spindel im NC-Kanal
Beschreibung | Über dieses Element wird die Standardbezeichnung definiert, mit der die Spindel im NC-Programm angesprochen werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass eine Spindel, solange sie Hauptspindel ist, nur über den Hauptspindelnamen programmiert werden kann. Bei der Spindelbezeichnung handelt es sich um einen String.
Parameter | spindel[i].bezeichnung
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 16 Zeichen (Länge Spindelbezeichnung, applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Die Spindelbezeichnungen müssen mit den Buchstaben 'S' beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Spindelbezeichnungen müssen eindeutig sein. Parametrierbeispiel: Konfiguration eines 1-kanaligen Systems mit 3 Spindeln. Nach dem Hochlauf ist die Spindel 'S1' mit der logischen Achsnummer 6 die Hauptspindel. Sie wird über den Spindelnamen 'S' angesprochen. Die Spindeln mit den logischen Achsnummern 11 und 30 werden über ihre Standardbezeichnungen 'S2' und 'S3' programmiert.

spdl_anzahl 3

:

main_spindle_ax_nr 6-> -> ->-

main_spindle_name S ->- /

# / /

spindel[0].bezeichnung S1-<- /

spindel[0].log_achs_nr 6-< -< -<-

:

spindel[1].bezeichnung S2

spindel[1].log_achs_nr 11

:

spindel[2].bezeichnung S3

spindel[2].log_achs_nr 30

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.

Abb.: Beispiel für eine kanalspezifische Spindelkonfiguration