# Begrenzung des Eckenabstandes (P-CHAN-00131)

P-CHAN-00131 | Begrenzung des Eckenabstandes (B-Spline)
Beschreibung | Der Parameter bestimmt den minimalen Eckabstand in Abhängigkeit von der Originalsatzlänge, auf den bei der B-Splinegenerierung insbesondere bei prismatischen Teilen begrenzt wird.
Parameter | hsc.bspline.limit_corner_dist
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ... 250 (25%)
Dimension | 0.1%
Standardwert | 200
Anmerkungen |