# ID 70511

Aktivierung der Messung im aktuellen Zustand der Abstandsregelung nicht möglich.
Beschreibung |
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Zustand der Abstandsregelung
%3: | Satznummer [-]
Aktuelle Satznummer
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.