# Parameter für die wegabhängige Dynamikgewichtung (dynamic_weighting.*)

Bei bestimmten Technologien (z.B. 'Punching') ist es zur Minimierung der Maschinenanregungen erforderlich, alle Dynamikgrenzwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) bei Eilgangbewegungen abhängig vom Relativfahrweg der an der Bahnbewegung beteiligten Achsen zu gewichten.

Die Dynamikgewichtung wird über P-AXIS-00431 aktiviert und ist nur bei inaktiver kanalspezifischer wegabhängiger Gewichtung wirksam (P-CHAN-00190).

## Hinweis

Eine im NC Programm programmierte Gewichtung über G129 überschreibt die Werte der wegabhängigen Gewichtungsfunktion!

## Weiterführende Informationen

- Aktivierung (P-AXIS-00431)
- Gewichtungstabelle (dynamic_weighting.param[i].*)