# ID 120678

Kanal leeren zwischen SYNC IN und SYNC OUT nicht möglich.
Beschreibung | NC-Befehle, die ein Leeren des NC-Kanals zur Folge haben, dürfen zwischen SYNC IN und SYNC OUT nicht programmiert werden. Es sind dies z. B. die folgenden CNC-Befehle / Funktionen:

- #FLUSH, #FLUSH CONTINUE, #FLUSH WAIT
- #CHANNEL INIT, #SET DEC LR SOLL
- #GET CMDPOS, #SET IPO SOLLPOS
- #CS ON[], CS OFF
- #TRAFO ON/OFF
- G200
- Lesen von synchronen V.E.-Variablen

Auszug aus NC-Programm:

…

N130 X=39.819 A[SYNC IN G01 POS=130 DIST=70]

N140 X=1.257

N160 X=200 A[SYNC OUT G91 G0 POS160]

…

Siehe auch Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund (SYNC IN / OUT)

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Betroffenen NC-Befehl nach SYNC OUT programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.