# Zusätzliche Fehlerinformation Wert 1 - 5

Zusätzliche Fehlerinformation
Beschreibung | Individuelle Fehlerinformation
ST-Pfad | HLI_WERT_B
Datentyp | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.rumpf.wert_1 ... wert_5
Beschreibung | Datentyp
ST-Pfad | .typ
Datentyp | INT
Wertebereich | Siehe Wertebereich der Variablen 'Typ' der zusätzlichen Fehlerinformation
Beschreibung | Dimension des Datums
ST-Pfad | .dimension
Datentyp | INT
Wertebereich | Siehe Wertebereich der Variablen 'Dimension' der zusätzlichen Fehlerinformation
Beschreibung | Bedeutung des Datums
ST-Pfad | .bedeutung
Datentyp | INT
Wertebereich | Siehe Wertebereich der Variablen 'Bedeutung' der zusätzlichen Fehlerinformation .
Beschreibung | Datum selbst
ST-Pfad | .inhalt.data
Datentyp | ARRAY [0..HLI_WERT_B_DATA_MAXIDX] OF BYTE (als Union, muss typisiert ausgelesen werden entsprechend dem angegebenen Datentyp)

## Weiterführende Informationen

- Wertebereich der Variablen 'Typ' der zusätzlichen Fehlerinformation
- Wertebereich der Variablen 'Dimension' der zusätzlichen Fehlerinformation
- Wertebereich der Variablen 'Bedeutung' der zusätzlichen Fehlerinformation