# ID 14358

Zentrierdurchmesser fehlt.
Beschreibung | Nach Angabe des Spitzenwinkels des Bohrwerkzeugs, ist es notwendig ein Zentrierduchmesser anzugeben.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Zentrierduchmesser angeben.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm