# Programmierbeispiel

Nut Messung in X-Achse mit Hindernis

; touchprobe activtion

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y0 Z5

#VAR

;input parameters

V.L.SlotWidth = 40

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.SafetyDistance = 10

V.L.PositioningZ = -15

V.L.CrossOver = 10

;output variables

V.CYC.SysRetX

V.CYC.SysRetLengthX

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs16.ecy"\

@P3=V.L.SlotWidth\

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber\

@P13=V.L.SafetyDistance\

@P19=V.L.PositioningZ\

@P33=V.L.CrossOver]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetX =%f", V.CYC.SysRetX]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetLengthX =%f", V.CYC.SysRetLengthX]

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.