# Rampenzeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb (P-CHAN-00200)

P-CHAN-00200 | Rampenzeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
Beschreibung | Über diesen Parameter wird die kartesische Dynamik bei einer A, B, C Bewegung einer Handbetriebsachse festgelegt.
Parameter | man_mode.vector_limit.tr_ori
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 < tr_ori < MAX(UNS32)
Dimension | µs
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: man_mode.vector_limit.tr_ori 100000 [µs]