# ID 60254

Bewegungsrichtung ist entgegen der Vorzugsrichtung.
Beschreibung | Die Achse soll entgegen ihrer in der Parameterliste definierten Vorzugsrichtung P-AXIS-00031 bewegt werden (P-AXIS-00224).
Reaktion | Klasse | 6 | Anhalten der Achse und Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 | Bewegungsrichtung der Achse entsprechend der Vorzugsrichtung ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Drehrichtung: 0: negative Drehrichtung 1: positive Drehrichtung
%3: | Grenzwert [-]
Vorzugsdrehrichtung der Achse (P-AXIS-00031).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.