# Sonderfunktion: Angeflanschter Unterflurfräser

Zusätzliche Versatzdaten:

HD-Versatz | param[i] | Beschreibung
HD19 | 18 | C2 Winkel
HD20 | 19 | Steuerflag: 0: Standard Kardan Transformation 1: Utility Funktion zur Berechnung von C2 Winkel mit Unterflurfräser an Spindel angeflanscht mit manuell einstellbarem C2 Winkel.

Abb.: Kardankopf mit Unterflurfräser
Abb.: Kardankopf mit Unterflurfräser mit versetzter C-Achse