# ID 110083

Minimale Rampenzeit ist unzulaessig belegt.
Beschreibung | Der Wert für die minimale Rampenzeit P-AXIS-00201 ist unzulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Der Wert für P-AXIS-00201 wird auf den angegebenen Grenzwert gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für die minimale Rampenzeit P-AXIS-00201 größer als Grenzwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [1 µs]
Aktueller Wert für P-AXIS-00201.
%3: | Grenzwert [1 µs]
Maximaler Grenzwert für P-AXIS-00201.
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00201.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.