# ID 60255

Achse kann in Drehmomentregelung nicht interpoliert werden.
Beschreibung | Wenn sich der Antrieb in der Betriebsart Drehmomentenregelung befindet kann die Achse nicht interpoliert werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Sofortiges Anhalten der Achse mit Nothaltverzögerung
Abhilfe | Klasse | 6 | Keinen Bewegungsauftrag während Drehmomentenregelung absetzen
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Bitleiste für die aktuelle Betriebsart
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.