# ID 110110

Softwareendschalterdifferenz ist 0.
Beschreibung | Der Verfahrbereich zwischen den beiden der Softwareendschalter ist 0.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Korrigieren der Parametereinstellungen von P-AXIS-00177 und P-AXIS-00178.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Parametrierter Wert für P-AXIS-00177
%3: | Aktueller Wert[0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Parametrierter Wert für P-AXIS-00178
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktueller Verfahrbereich
%5: | Korrigierter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Korrigierter Verfahrbereich
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.