# ID 60260

Intervalllänge in der Camming-Tabelle ist kleiner als erlaubt.
Beschreibung | Die kleinste zulässige Länge von 0,1 mm oder 0,1° für einen Bewegungsabschnitt in einer POLY5-LINE oder LINE-POLY5 Camming-Tabelle wurde unterschritten. Siehe auch [MCP-P1// Kapitel: Definition des Bewegungsmusters]
Reaktion | Klasse | 5 | Sofortiges Anhalten der Achse mit Nothaltverzögerung
Abhilfe | Klasse | 6 | Tabelle mit zulässiger Länge der Bewegungsabschnitte definieren
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Absolute Position der linken Intervallgrenze
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Absolute Position der rechten Intervallgrenze
%4: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Minimal zulässige Intervall-Länge
Fehlertyp | -