# ID 22173

Die angegebene CS ID darf nicht zum Stack hinzugefügt werden.
Beschreibung | Einem Trafostack dürfen nur die CS-IDs zugeteilt werden, die in der Kanalparameterliste P-CHAN-00490 definiert sind.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Im NC-Programm Befehl korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index der Gruppe
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Die angegebene CS-ID.
%3: | Grenzwert[-]
Die maximale Anzahl von Koordinatentransformationen innerhalb eines Stacks.
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximalwert für die Angabe des Faktors
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.