# ID 22246

Anzahl Filterzyklen für das Gewindeschneiden mit Istdrehzahl außerhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Die Istdrehzahl der Spindel kann unter Umständen verrauscht sein. Durch die Verwendung eines Filters können die Werte geglättet werden. Die Anzahl der betrachteten Zyklen kann über Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835) festgelegt werden.

Der parametrierte Wert für Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835) ist größer als das zulässige Maximum. Der Wert wird auf das Maximum begrenzt.

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Parametrierung von Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835)
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert für Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835)
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Obergrenze für Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835)
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835)
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.