# ID 50123

Warnschwelle des Achsruck überschritten.
Beschreibung | Der in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsruck (P-AXIS-00008, P-AXIS-00201) wurde überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch den Parameter P-AXIS-00443 festgelegte Warnschwelle.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Erstellen der Diagnosedatei und bereitstellen dieser Datei für mögliche Untersuchung des Fehlerverhaltens.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer[-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert[mm/s^3 bzw. °/s^3]
Aktueller Sollruck der Achse.
%3: | Oberer Grenzwert[mm/s^3 bzw. °/s^3]
Maximal zulässiger Ruck der Achse (P-AXIS-00008, P-AXIS-00201).
%4: | [-] Aktueller Wert
Verhältnis von aktuellem Ruck zu maximal zulässigem Ruck (Betrag).
%5: | Oberer Grenzwert[-]
Faktor für zulässige Rucküberschreitung (P-AXIS-00443).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.