# Transformationsparameter (P-AXIS-00382)

P-AXIS-00382 | Transformationsparameter der achsspezifischen Istwerttransformation
Beschreibung | Durch diesen Parameter wird die durch P-AXIS-00381 ausgewählte Transformation parametriert. Die Bedeutung der Parameter ist abhängig von der jeweiligen Transformations-ID.
Parameter | trafo.actual_pos.param[i] mit i = 0 … 74 (Maximale Anzahl Trafoparameter, applikationsspezifisch)
Datentyp | REAL64
Datenbereich | Abhängig von Transformations-ID
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |