# ID 20774

Das ECS darf nicht angewaehlt werden, wenn bereits ein (A)CS aktiv ist.
Beschreibung | Ein Effektor Koordinatensystem darf nicht angewählt werden (#ECS ON) wenn bereits ein anderes Koordinatensystem aktiv ist (z.B. #CS ON). Fehlerhaftes Beispiel: N40 #CS ON[1,2,3,4,5,6] N50 G01 X100 N60 #ECS ON

N70 G01 Z50

N80 #ECS OFF

N90 #CS OFF

Korrigiertes Beispiel:

N40 #CS ON[1,2,3,4,5,6]

N50 G01 X100

N60 #CS OFF

N70 #ECS ON

N80 G01 Z50

N90 #ECS OFF

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Programmablaufes. Abwahl des aktiven Koordinatensystems vor Anwahl des Effektor-Koordinatensystems.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.