# ID 21964

Istposition Anforderung fuer auf Festanschlag fahrende Achse nicht moeglich.
Beschreibung | Während eine Achse auf dem Festanschlag steht (siehe [FCT-M8]) darf für diese Achse keine Istposition angefordert werden. Fehlerhaftes Beispiel: G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON] #CHANNEL INIT [ACTPOS] (* Fehlermeldung 21964 *) G01 X0 X[FIXED_STOP OFF]

Mögliche Lösung ist, keine Positionsanforderung für die betroffenen Achse.

G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]

#CHANNEL INIT [ACTPOS AX=Y AX=Z]

G01 X0 X[FIXED_STOP OFF]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. Bei Istwertanforderung die betroffene Achse ausklammern.
Parameter | %1 | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.