# ID 21239

Spindle command is disabled.
Description | Wrong setting for a synchronisation mode of a spindle function.
Response | Class | 2 | Abort NC program processing.
Solution | Class | 3 | Check and modify the synchronisation modes of the spindle functions in the channel parameter list: REV (P-CHAN-00081) M3 (P-CHAN-00045) M4 (P-CHAN-00047) M5 (P-CHAN-00049)

M19 (P-CHAN-00043)

Reinterpret channel parameter list after modification.

Parameter | %1: | Error value [-]
Incorrect spindle function
%2: | Logical axis number [-]
Logical axis number of the concerned spindle axis P-CHAN-00036
Error type | -