# ID 60019

Programmierter Vorschub ist größer als maximaler Vorschub.
Beschreibung | In den Werkzeugparametern können für eine Spindel dynamische Grenzwerte definiert werden (Siehe auch [TOOL// Kapitel: Dynamik und Getriebedaten]). Diese Grenzwerte werden übernommen und gegebenenfalls der Vorschub an diese Grenzwerte angepasst, wenn im NC Programm ein D-Wort (z. B. D17) programmiert wird. Nach der Übernahme findet eine Überprüfung des Vorschubes auf Einhaltung des in der Achsparameterliste parametrierten maximalen Vorschubs statt.

Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn die minimale Spindeldrehzahl in den Werkzeugdaten (P-TOOL-00013) größer ist als die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212).

Reaktion | Klasse | 1 | Der Vorschub der Spindel wird auf den parametrierten Maximalvorschub begrenzt und das Programm weiter ausgeführt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Minimalgeschwindigkeit der Spindel in den Werkzeugdaten (P-TOOL-00013) kleiner als die maximale Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212) einstellen.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Programmierter Vorschub
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässiger Vorschub
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.