# Achsspezifische H-Funktionen (P-CHAN-00025)

P-CHAN-00025 | Achsspezifische H-Funktionen
Beschreibung | Anwenderspezifische H-Funktionen, die in der DIN-Syntax programmiert werden, werden kanalspezifisch behandelt und ausgeführt. Will der Anwender für bestimmte H-Funktionen eine achsspezifische Behandlung erzwingen, so besteht die Möglichkeit durch den Parameter diese so zu konfigurieren, dass sie achsspezifisch wirken. Jeder H-Funktion kann ein Achsname zugeordnet werden, auf die sie wirken soll. Hierbei sind neben Spindelachsen auch Bahnachsen zulässig.
Parameter | h_default_outp_ax_name[i] mit i = 0 ... 999 (Maximale Anzahl der H-Funktionen, applikationsspezifisch)
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 16 Zeichen (Länge Achsname, applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Die anwenderspezifische H-Funktion H10 soll bei der Programmierung in DIN-Syntax auf Z-Achse wirken. Die anwenderspezifische H-Funktion H11 soll bei der Programmierung in DIN-Syntax auf die S2-Spindelachse wirken. h_default_outp_ax_name[10] Z

h_default_outp_ax_name[11] S2

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.