# ID 310023

Bei Abwahl der Abstandsregelung wurde diese erneut eingeschaltet.
Beschreibung | Die Abstandsregelung wurde ausgeschalten und sofort danach erneut wieder eingeschalten. Nach dem Ausschalten muss gewartet werden, bis der vorhandene Kompensationsoffset ausgefahren ist, bevor die Abstandsregelung wieder aktiviert werden kann.
Alternativ kann die Abstandsregelung mit dem Zusatz NO_MOVE ausgeschalten werden, ohne dass der vorhandene Kompensationsoffset ausgefahren wird.

Siehe:

- Programmierung achsspezifische Abstandsregelung
- Programmierung 3D-Abstandsregelung

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des Ablaufs. Eventuell Abstandsregelung über OFF NO_MOVE ausschalten um ein Ausfahren des bestehenden Kompensationsoffsets zu vermeiden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -