# ID 50601

Unzulaessiges Kommando nach Sync. OUT.
Beschreibung | Die Zielposition nach #SYNC OUT wird als unabhängige Achse programmiert, die sich durch nachfolgende #SYNC IN Kommados unterbrechen lässt: <Achsname>[INDP_SYN … POS<Wert> INTERRUPTIBLE]
Reaktion | Klasse | 6 |
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
%2: | Erwarteter Wert [-]
%3: | Aktueller Wert [-]
%4: | Satznummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.