# ID 120167

Programmierte Schnittgeschw. ist kleiner/gleich 0.
Beschreibung | Bei der Drehfunktion Konstante Schnittgeschwindigkeit (G96) ist eine unzulässige Schnittgeschwindigkeit über S programmiert. Weitere Informationen zu Drehfunktionen siehe [PROG// Kapitel: Drehfunktionen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Schnittgeschwindigkeit S größer als 0 programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.