# Parameter

Folgende Parameter sind für den Zyklusaufruf erforderlich:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P6 | Messweg in Richtung negativer Z-Achse, nur positive Werte erlaubt [mm, inch]
@P22 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch]

Folgende Parameter können optional definiert werden:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P13 (optional) | Sicherheitsabstand für die seitlichen Messungen [mm, inch] Standardwert = 1/4 des Messtellerdurchmessers.
@P14 (optional) | Antastwinkel für die erste seitliche Messung [Grad] Standardwert = 0
@P15 (optional) | Fortschaltwinkel für die seitlichen Messungen [Grad] Standardwert = 90
@P16 (optional) | Messvorschub für eine verlangsamte Messung Falls definiert, werden die Messungen mit dem vorgegebenen Vorschub wiederholt.
@P17 (optional) | Radialer Rückzug für die verlangsamte Messung [mm, inch] Standardwert = 1
@P18 (optional) | Axialer Rückzug für die verlangsamte Messung [mm, inch] Standardwert = 1
@P20 (optional) | Nummerierung des Werkzeugmesstasters (Notwendig zum Auslesen der Konfiguration aus SysCalibToolSettingProbe.nc) Standardwert = 1