# Initialposition für Simulationsantriebe setzen (P-AXIS-00791)

P-AXIS-00791 | Setzen der Initialposition für Simulationsantriebe
Beschreibung | Dieser Parameter aktiviert die Übernahme der Initialposition aus Parameter P-AXIS-00792 bei Steuerungsstart für Simulationsantriebe. Dies ist z.B. hilfreich für Konfigurationen mit Absolutwertgeber, bei denen zwischen realen und Simulationsbetrieb umgeschaltet wird (s. P-AXIS-00790).

Ein für den realen Antrieb vorgegeben Positionsoffset P-AXIS-00403 zur Encoder-Absolutposition wird beim Setzen der Initialposition für Simulationsantriebe nicht berücksichtigt.

Parameter | antr.simu.use_initial_position
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0 / 1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Simulation
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V2.11.2055.00 verfügbar