# ID 22255

Slaveachse für die PCS-Achskopplung im Kanal nicht vorhanden.
Beschreibung | Die Achse mit der logischen Achsnummer, die im Transformationsparameter trafo_pcs[i].trafo[i].param[1] Für die PCS-Achskopplung angegeben ist, ist im Kanal nicht vorhanden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms oder der Konfiguration. Im NC-Programm die erforderliche Achse anfordern, oder die Parametrierung der Transformation modifizieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.