# Programmierter M01-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren (P-CHAN-00279)

P-CHAN-00279 | Programmierter M01-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren
Beschreibung | Unterdrücken des Anhaltens beim nachfolgenden Vorwärtsfahren bei M01.
Parameter | forward_backward.disable_m01_2nd_forward
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Auch in nachfolgender Vorwärtsrichtung wird bei M01 gestoppt. 1: Das Stoppen bei M01wird in nachfolgender Vorwärtsrichtung ausgelassen.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |