# ID 70085

Fataler Fehler im CAN-Antrieb.
Beschreibung | Im CAN-Antrieb ist ein fataler Fehler aufgetreten.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Achsstopp für fehlerhafte Achse
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3: | Aktueller Wert [-]
Status des CAN-Antriebs
%4: | Satznummer [-]
Satznummer des NC-Programms, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.