# ID 50118

Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit überschritten.
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212) wurde überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch den Parameter P-AXIS-00440 festgelegte Fehlerschwelle.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Diagnose
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktuelle Sollgeschwindigkeit der Achse.
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse (P-AXIS-00212).
%4: | Aktueller Wert [-]
Verhältnis von aktueller Geschwindigkeit zu maximal zulässiger Achsgeschwindigkeit (Betrag).
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Faktor für zulässige Geschwindigkeitsüberschreitung (P-AXIS-00440).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.